CAPÍTULO 6

MECÂNICADAFRATURAELÁSTICALINEAR

                                                                               O

                                                                                                     desenvolvimento dos estudos a respeito da Mecânica da Fratura

                                                           iniciou quando os processos usuais de cálculo estrutural se tornaram

                                                           insuficientes para explicar falhas de estruturas solicitadas por níveis de

                                                           tensões bastante abaixo dos admissíveis. O modo de falha habitual

                                                           nestes casos era a propagação instável de uma trinca, sem que

                                                           tivessem ocorrido apreciáveis deformações plásticas. Assim, a energia

                                                           que era absorvida no processo de fratura era pequena. O principal

                                                           ponto de estudo da Mecânica da Fratura é o comportamento do

                                                           material quando contém uma fissura, ou seja, uma trinca. O processo

                                                           de ruptura do material ocorre pelo crescimento de uma fissura. Esta

                                                           fissura pode ser um defeito inerente ao material, decorrente do

                                                           processo de fabricação, como trincas de tratamento térmico, defeitos

                                                           de soldagem, falhas internas em componentes fundidos, etc. Em

                                                           outros casos a fissura pode se desenvolver devido a uma solicitação

                                                           dinâmica, como na nucleação de trincas de fadiga.

                                                                               O uso cada vez mais generalizado da Mecânica da Fratura se deve

                                                           ao fato de que esta permite quantificar de uma forma bastante precisa

                                                           os níveis admissíveis em que um componente com trincas pode

                                                           operar, sem que venha a falhar. Este aspecto é extremamente

                                                           importante em peças de elevado custo de fabricação, que estão

                                                           sujeitas à ocorrência de defeitos, como, por exemplo, grandes rotores

                                                           fundidos ou soldados, reservatórios soldados e oleodutos. Devido aos

                                                           processos de fabricação, utilizados normalmente, é quase impossível

                                                           assegurar que não ocorram defeitos internos no material. Quando o

1 5 0      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           controle de qualidade detecta um defeito de tamanho significativo, a

                                                           decisão de rejeitar, ou não, o componente, passa a ser uma decisão

                                                           com um peso econômico bastante elevado, devido ao custo do

                                                           componente. Por outro lado, quando o controle de qualidade não

                                                           detecta qualquer defeito isto não significa que o componente esteja

                                                           isento de defeitos, pois estes podem passar desapercebidos. Testes

                                                           de sobrecarga podem ser utilizados para fornecer uma idéia de qual o

                                                           tamanho máximo de defeitos que o componente pode eventualmente

                                                           conter. Nestas situações é que a Mecânica da Fratura encontra plena

                                                           aplicação, tornando possível uma decisão conscienciosa sobre o

                                                           procedimento a adotar, para refugar ou não uma peça, por exemplo.

                                                                               Outra situação igualmente importante surge quando a estrutura deve

                                                           ter o seu peso reduzido a um mínimo, elevando, portanto, as tensões

                                                           de operação. Sob uma carga dinâmica é certo que este nível de tensão

                                                           provoca o desenvolvimento de trincas de fadiga, que vão crescendo

                                                           até levar à falha final. A Mecânica da Fratura pode ser utilizada de uma

                                                           forma vantajosa neste caso, pois permite prever a velocidade de

                                                           crescimento das fissuras. Deste modo é possível estabelecer uma

                                                           política de inspeção e de manutenção, com intervalos de inspeção

                                                           obtidos de forma que uma trinca eventual não atinja o tamanho crítico,

                                                           sem que antes seja detectada em uma inspeção. Assim, a

                                                           programação de inspeções é estabelecida como ponto de partida para

                                                           o projeto, formando um conjunto consistente.

                                                                               A fratura, de um modo geral, podemos dizer que consiste na

                                                           separação ou fragmentação de um corpo sólido em duas ou mais

                                                           partes, pela ação de tensões. Sem dúvida, o assunto de fratura é bem

                                                           vasto e envolve áreas tão diversas como a física do estado sólido, a

                                                           ciência dos materiais e a mecânica do contínuo, ou seja, a fratura deve

                                                           ser tratada no todo como um fenômeno envolvendo as mais diferentes

                                                           áreas do conhecimento humano. A fratura pela propagação de trincas

                                                           pode ser induzida de várias maneiras, como pela aplicação de cargas

                                                           lentas, de impacto, por fadiga, devido a gradientes de temperatura ou

                                                           ainda por deformações dependentes do tempo. Neste Capítulo será

                                                           feita uma apresentação do comportamento do material na presença de

                                                           uma trinca, com uma introdução à Mecânica da Fratura Elástica Linear.

6.1 - PROPAGAÇÃO DA TRINCA

                                                                               Uma trinca, para se propagar, exige que a tensão no seu extremo

                                                           ultrapasse a tensão coesiva do material, que é a tensão que mantém

                                                           os átomos unidos. Esta tensão pode ser determinada teoricamente

                                                           como sendo da ordem de E / 10, onde E é o módulo de elasticidade do

                                                           material. Este critério não é muito útil em aplicações práticas porque é

                                                           impossível medir a tensão que realmente atua na ponta de uma trinca.

                                                           Um critério para materiais frágeis, denominado de critério de Griffith,

                                                           baseado em um balanço de energias, prevê a força que deve ser

                                                           aplicada em um corpo para propagar a fissura ou trinca, é mais

                                                           adequado para iniciar o estudo da fratura.

                                                                               Como mencionado, a tensão teórica de fratura de um sólido é da

                                                           ordem de E / 10, mas a resistência real, que observamos nos materiais

                                                           de uso corrente, é bem menor, da ordem de E / 100 ou até E / 1000. A

                                                           primeira tentativa de obter uma explicação para esta discrepância foi

                                                           de A. A. Griffith, baseada no modelo analítico da solução elástica da

                                                           distribuição de tensões em torno de um orifício elíptico, em uma placa

                                                           infinita. Griffith propôs que a queda de resistência é provocada por

                                                           defeitos internos ao material, sejam estes macroscópicos ou não.

                                                           Considerando inicialmente, para este caso, o efeito de concentração

                                                           de tensão, o correspondente fator é o apresentado pela equação (4.7).

                                                           A tensão máxima ocorre na extremidade do eixo maior da elipse,

                                                           conforme apresentado na figura 6.1 e pode ser calculada pela equação

                                                           s

                                                                       máx

                                                                                             =

                                                                                                               s

 0

 (1 + 2 a / b) (6.1)

                                                           onde:

                                                           s

                                                                       máx

                                                                                             - tensão nominal

                                                           2a - eixo maior da elípse

                                                           2b - eixo menor da elípse

                                                                                                  K  = 1 + 2 ( a / b )

                                                                                                              t

2a

2b

lim

0
r

K

t
o o
s

máx
o o

2a

                                                                                                                    2b
r

s

0
s

0

Figura 6.1 -  Placa com orifício elíptico, que no limite tende a uma trinca.

                                                                               Na equação (6.1) o semi eixo b da elipse é paralelo à direção da

                                                           carga aplicada. Para a análise de um defeito interno ao material, este

                                                           pode ser idealizado como uma trinca que apresenta espessura zero.

                                                           Assim, esta situação pode ser pensada como um processo de limite,

1 5 2      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           onde a elipse vai se tornando mais e mais achatada e logo b tende a

                                                           zero e a elipse tende a uma trinca de comprimento 2a. Para uma elipse

                                                           qualquer, o menor raio de curvatura é fornecido por:

                                                           r
                                                                       = b

                                                                                                  2
                                                                                                         / a

                                                                               Substituindo na equação (6.1), esta pode ser escrita como:

                                                           s

                                                                       máx

                                                                                             =

                                                                                                               s

 0

 (1 + 2 a /
r
 ) (6.2)

                                                                               Nota-se que se
r
Þ
 0, temos
s

máx

Þ

¥
. Este entalhe elíptico, além

                                                           de produzir uma concentração de tensão também induz uma condição

                                                           não uniaxial de tensões. Nos casos reais em que a geometria é

                                                           diferente da analisada, as fórmulas exatas para o cálculo de
s

máx

                                                           variam, mas em todos os casos o efeito de concentração de tensão

                                                           aumenta com o aumento da profundidade do entalhe e com a

                                                           diminuição do raio de curvatura da ponta do entalhe. Apesar do avanço

                                                           na análise dos problemas de peças com trincas, permitido por esta

                                                           solução, ainda não se explicava porque as trincas maiores se

                                                           propagam com maior facilidade que as pequenas.

6.2 - CRITÉRIO DE GRIFFITH

                                                                               Griffith idealizou uma base teórica para prever a tensão nominal de

                                                           fratura de corpos sólidos que contenham trincas, a partir de um critério

                                                           termodinâmico. Este critério relaciona a variação total na energia de

                                                           um corpo trincado com a variação do tamanho da trinca, e diz que,

                                                           somente se a energia total decrescer, a trinca poderá crescer

                                                           espontaneamente pela ação da tensão aplicada. A figura 6.2 mostra

                                                           uma trinca de comprimento 2a, situada em uma placa infinita, serve

                                                           para iniciar a abordagem do critério de Griffith. Esta é a chamada

                                                           geometria de Griffith. O modelo considera um material elástico linear.

                                                                               Vamos considerar a variação da energia do sistema quando a trinca

                                                           sofre um aumento infinitesimal, da. A energia necessária para provocar

                                                           a propagação da trinca, consumida pelo material ao romper as ligações

                                                           atômicas, deve ser fornecida de alguma forma. Esta energia, dissipada

                                                           pela ruptura do material, chamada de energia de superfície, é

                                                           consumida para criar novas superfícies livres no material e é o produto

                                                           da energia de superfície, por unidade de área,
g
, pelo acréscimo da

                                                           área da trinca, dA. As outras parcelas de energia são determinadas a

                                                           partir da consideração de que é possível obter-se as curvas de carga

                                                           versus deslocamento para o corpo trincado, para as condições de

                                                           trincas de comprimento a e (a + da). As curvas resultantes deste

                                                           ensaio estão esquematizadas na figura 6.3.

2a

s

0
s

0

Figura 6.2 -  Trinca em uma placa infinita, sob carga uniaxial.

Deslocamento

                                                                                                        Carga

                                                                      P

                                                                               1

                                                                      P

                                                                               2

u

1
u

2
d
 u
d
 P

a

a + da

Figura 6.3 -  Ensaio hipotético de tração em uma placa com trinca.

                                                                               Se para os dois tamanhos de trinca o deslocamento for fixado e

                                                           mantido constante, por exemplo em u

 1

 , com o aumento da trinca de a

                                                           para a + da, haverá uma redução da energia elástica de deformação,

                                                           de 1/2 P

 1

 u

 1

, para 1/2 P

 2

 u

 1

, já que o corpo, com a trinca maior, se

                                                           comporta como fosse uma mola mais flexível em relação ao corpo com

1 5 4      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           a trinca menor, ou seja, o aumento da trinca diminui a rigidez da placa

                                                           fazendo com que a força exercida sobre a placa se reduza de P

 1

 para

                                                           P

                                                                       2

                                                                                . Sob estas condições, o aumento da trinca libera a energia elástica

                                                           1/2 ( P

                                                                                                              1

                                                                                                                       - P

 2

 ) u

 1

, que pode ser transformada em energia de superfície,

                                                           absorvida pelas novas faces geradas pelo avanço da trinca.

                                                                               Agora, para os dois tamanhos de trinca, ao considerarmos a

                                                           condição de carregamento constante, o corpo com a trinca maior,

                                                           funcionando como uma mola mais fraca, sofre um deslocamento maior

                                                           que quando tinha a trinca menor e a energia elástica de deformação

                                                           armazenada é maior. Desta forma a variação da energia potencial é

                                                           dada pela variação da energia complementar, como segue:

                                                           P

                                                                       1

                                                                                 ( u

                                                                                                         2

                                                                                                                  - u

 1

 ) - 0,5 P

 1

 ( u

 2

 - u

 1

 ) = 0,5 P

 1

 ( u

 2

 - u

 1

 ) (6.3)

                                                                               Resumindo, temos que:

                                                           ·
                                                                           Com deslocamentos iguais a energia de deformação decresce de:

                                                           0,5 ( P

                                                                                                              1

                                                                                                                       - P

 2

 ) u

 1

 (6.4)

                                                           ·
                                                                           Com cargas iguais a energia potencial total decresce de:

                                                           0,5 P

                                                                                                   1

                                                                                                             ( u

 2

 - u

 1

 ) (6.5)

                                                                               Chamando

                                                           dP = P

                                                                                                               1

                                                                                                                        - P

 2

  e  du = u

 2

 - u

 1

 (6.6)

                                                           podemos escrever que:

                                                           ·
                                                                           Variação de energia de deformação:

                                                           dU = - 0,5 u dP (6.7)

                                                           ·
                                                                           Variação de energia potencial:

                                                           dV = - 0,5 P du (6.8)

                                                                               A relação entre u e P é dada por:

u = C P (6.9)

onde C é uma constante para um dado comprimento de trinca,

denominada de flexibilidade do sistema, o inverso da rigidez. Como a

variação do comprimento da trinca tende a zero, da Ö  0, o valor de C é

igual para as trincas de comprimento a e (a + da), logo

du = C dP (6.10)

                    Com estas duas últimas expressões, as equações da variação da

energia podem ser reescritas como:

- 0,5 u dP = - 0,5 C P dP (6.11)

- 0,5 P du = - 0,5 P C dP (6.12)

o que prova que os dois conceitos são equivalentes quando o

acréscimo da trinca é pequeno. Assim, para um aumento infinitesimal

do comprimento da trinca, a redução da energia elástica de

deformação de um corpo trincado, com condições de deslocamento

constante, é igual à redução da energia potencial sob condições de

carga constante.

                    A partir disto, Griffith propôs que a força crítica, necessária para

propagar uma trinca, é relacionada com o equilíbrio entre a energia

liberada, com o aumento da trinca, e a energia necessária para criar

novas superfícies. Assim, podemos dizer que a energia dU, que é

liberada pelo material, na forma de energia de deformação, quando

ocorre o crescimento da trinca, pode ser consumida, no todo ou em

parte, pela energia de superfície dS, necessária para provocar a

ruptura do material. Na condição de propagação com o deslocamento

mantido constante, portanto com o trabalho das forças externas nulo,

tem-se que, se

dU < dS (6.13)

a trinca tem um comportamento estável, já que a energia liberada é

menor que a necessária para propagação, e se

dU > dS (6.14)

1 5 6      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           a condição de instabilidade é atingida e ocorre a propagação da trinca.

                                                           Na condição de igualdade entre dU e dS ocorre um equilíbrio instável

                                                           para a trinca. Do critério dU = dS, para uma dada dimensão da trinca,

                                                           Griffith determinou a tensão nominal de falha, ou tensão crítica, para o

                                                           estado plano de tensões, como sendo

                                                           s

                                                                        cr

                                                                                    2
                                                                                           = 2 E
g
 /
p
 a (6.15)

                                                           onde

                                                           s

                                                                        cr

                                                                                     - Tensão crítica

                                                           E - Módulo de elasticidade

                                                           g
                                                                    - Densidade de energia de superfície

                                                           a - Dimensão característica da trinca.

                                                                               A densidade de energia de superfície representa o consumo de

                                                           energia pelo material para romper as ligações atômicas, por unidade

                                                           de área exposta, sendo considerada uma propriedade do material.

                                                           Esta é uma energia que deve ser entregue ao material, para conseguir

                                                           quebrar as forças de coesão atômica. É portanto uma parcela

                                                           dissipativa, ao contrário da energia de deformação. A energia de

                                                           superfície é dada pela equação a seguir, onde A é toda a área de

                                                           material exposto pela presença da trinca.

                                                           S =

                                                                                         ò

                                                                                              A

                                                                                                          g
                                                                                                                   dA

                                                                               A equação de Griffith mostrou boa concordância com resultados

                                                           experimentais, especialmente para materiais frágeis, como vidros e

                                                           cerâmicas. Em termos de uma aplicação prática, a equação (6.15)

                                                           mostra a dependência entre a tensão crítica e o tamanho da trinca, o

                                                           que é verificado experimentalmente. O uso dos conceitos, como

                                                           expostos, não é usual, sendo o uso da Mecânica da Fratura feito com

                                                           novas definições, como a do fator de intensidade de tensão. Para tal,

                                                           inicialmente a equação (6.15) deve ser reescrita como:

                                                            s

                                                                         cr

                                                                         2

                                                                                         p
                                                                                                    a = 2 E
g
 (6.16)

                                                           onde o termo da esquerda contém informações relacionadas com a

                                                           geometria e a carga, enquanto que o termo da direita representa as

                                                           propriedades do material.

2a

                                                                                                        da da

Carga

P

1

P

2

u

1
u
d
 P

a

a + da
dU

Figura 6.4 -  Esquema da variação da energia de um corpo em função do

                                                           acréscimo da trinca.

6.3 - FATOR DE INTENSIDADE DE TENSÃO

                                                                               O efeito de uma trinca na concentração de tensão pode ser

                                                           visualizado a partir da solução analítica para um orifício elíptico,

                                                           considerando a trinca como condição limite para uma elípse achatada,

                                                           em que a tensão máxima é dada por (6.1). Neste caso o fator de

                                                           concentração de tensão é dado por (6.17), sendo denominado de K

 te

                                                           justamente para caracterizar o fato de que se trata de uma elipse.

                                                           K

                                                                       te

                                                                                    = 1 + 2 ( a / b ) (6.17)

                                                                               Considerando agora o menor raio de curvatura,
r
, o fator de

                                                           concentração de tensão pode ser escrito, a partir de (6.2), como

                                                           K

                                                                       te

                                                                                    = 1 + 2 a /
r
 (6.18)

                                                                               Em uma trinca, como
r
Þ
 0, temos K

 te

Þ

¥
 e logo
s

máx

Þ

¥
. Desta

                                                           forma o conceito do fator de concentração de tensão não é útil na

                                                           resolução de problemas com singularidades, pois com qualquer tensão

                                                           nominal,
s

 0

¹
 0, temos sempre
s

máx

Þ

¥
, o que não contribui para a

                                                           solução do problema. Daí surgiu a necessidade de definir o fator de

                                                           intensidade de tensão, o que pode ser feito, para melhor entendimento,

                                                           pelo limite do produto da tensão
s

máx

 e a raiz de
r
, como

1 5 8      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

s    r   p

                                                                                                lim

                                                                                                                 0

                                                                                               r
máx

 / 2
                                                           K  =

                                                                         I

(6.19)

                                                           onde a constante
p
 / 2 é adotada por conveniência. Nesta definição

                                                           a tensão
s

máx

 tende a infinito, mas o produto possui um limite, que é

                                                           então definido como o fator de intensidade de tensão. Deve ser

                                                           salientada a diferença entre K

 I

 e K

 t

, pois este último é adimensional,

                                                           enquanto que K

 I

 tem como unidades MPa

Ö
m no sistema internacional.

                                                                                                  K  = 1 + 2 ( a / b )

                                                                                                              t

2a

                                                                                                                    2b

2a

2b

s

0
a
p
K  =

I
lim

0
r
r

Figura 6.5 -  Solução do problema de um furo elíptico e de uma trinca.

                                                                               No caso particular da geometria de um orifício elíptico em uma placa

                                                           infinita, K

 t

 = 1 + 2

Ö
( a /
r
 ), logo temos que
s

máx

 =
s

 0

 (1 + 2

Ö
( a /
r
 ))

                                                           e substituindo
s

máx

 na equação (6.19), resulta

                                                                                               lim

                                                                                                                0

                                                                                              r

                                                                                                                        s

0
r   r   p
 / 2
( 1 + 2           ) a /

                                                           K  =

                                                                         I

                                                                                              lim

                                                                                                              0

                                                                                            r

                                                                                                                      s    r   p

0

/ 2 +              a
s         p

0
lim

r
0

                                                           K  =

                                                                         I

(6.20)

                                                                                             s

                                                                                                          0
a
p
                                                           K  =

                                                                         I

(6.21)

                                                                               Esta equação permite calcular um valor numérico, que é o valor do

                                                           fator de intensidade de tensão, K

 I

. Este valor fornece uma maneira de

                                                           quantificar o nível de solicitação que ocorre dentro do material situado

                                                           à frente do extremo da trinca, unindo, em um único parâmetro, o efeito

                                                           do carregamento e do tamanho do defeito. Este relacionamento entre o

                                                           nível de carga e o tamanho da trinca também surge na teoria de

                                                           Griffith, através do seu critério para definir a condição crítica, para a

                                                           instabilidade da trinca. Pelo critério de Griffith a falha ocorre quando

                                                           s

                                                                        cr

                                                                                    2

                                                                                              p
                                                                                                          a = 2 E
g
,

                                                           ou seja, depende de uma constante que é característica do material,

                                                           no caso, função do módulo de elasticidade e da densidade de energia

                                                           de superfície. Comparando a expressão de Griffith com a equação

                                                           (6.21), verificamos a semelhança que existe entre a expressão de K

 I

 e

                                                           a de Griffith, quando da condição crítica, de instabilidade da trinca. Isto

                                                           nos leva à suposição, lógica, de que, no instante de instabilidade da

                                                           trinca, o fator de intensidade de tensão atinge um valor limite, crítico

                                                           para o material, denominado de tenacidade à fratura, K

 I C

, que, de

                                                           acordo com a teoria de Griffith, é igual a raiz quadrada de 2 E
g
.

EXEMPLO 6.1

                                       Para a geometria de Griffith, a solução exata do fator de concentração de tensão é a da

expressão da figura 6.5, o que leva que o fator de intensidade de tensão é calculado a partir de

                             lim

                                          0

                            r

                                                 s

                                                           0
r   r   p
 / 2
                                                                     ( 1 + 2           ) a /

K  =

           I

                                       Neste exemplo vamos calcular um valor aproximado para o fator de intensidade de

tensão, ou seja, sem levar a expressão acima ao limite, trabalhando com
r
 pequeno, mas finito.

Desta forma a tabela a seguir ilustra os valores numéricos para o caso em que 2a = 100 mm e

s

          0

                 = 100 MPa. O valor exato para o fator de intensidade de tensão é 39,633 MPa

Ö
m. A última

coluna mostra a razão entre o valor aproximado e o exato. Com os valores numéricos torna-se

evidente o que se está fazendo durante o proceso de limite, onde o valor calculado tende

assintoticamente para o valor exato.

                                 a /

                                                    r
10 20 50 100 1000

                                         K

                                                  t

7,325 9,944 15,142 21 64,246

                               r
                                         [m] 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,00005

                              K

                                       t

                                              Ö r
0,518 0,497 0,479 0,470 0,454

  K

            I

                 aproximado 45,907 44,045 42,450 41,653 40,235

                           Razão 1,158 1,111 1,071 1,051 1,015

1 6 0      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                                               O campo de tensões nas proximidades do extremo de uma trinca

                                                           fica definido univocamente por K

 I

, equação (6.22) a seguir, desde que

                                                           r << a, com a, r e
q
 definidos de acordo com a figura 6.6, sendo r e
q

                                                           as coordenadas polares de um ponto próximo ao extremo da trinca, em

                                                           relação a um sistema com origem no extremo da trinca.

2a

a
s

x
s

y

t

xy

t

xy
s

x

s

y
r

q

x
y

Figura 6.6 -  Estado de tensões em um ponto próximo da trinca.

                                                                      s

                                                                     s

                                                                     t
p
q
q q

q q

q q

                                                                                   x

                                                                                   y

                                                                               xy

K

r
sen sen

sen sen

sen

                                                            %

                                                            &

                                                            K

                                                            ’

                                                            K

                                                                                           (

                                                                                           )

                                                                                           K

                                                                                           *

                                                                                           K

                                                                                                       =

-

+

%

&

K

’

K

(

)

K

*

K

I

2

2

1 2 3 2

1 2 3 2

2 3 2
cos ( / )

( / ) ( / )

( / ) ( / )

( / ) cos ( / )

 (6.22)

                                                                               Estas expressões são exatas apenas para r

Þ
 0, sendo uma boa

                                                           aproximação com r << a, já que correspondem ao termo predominante

                                                           de uma expansão em série da solução exata do problema. Na prática é

                                                           aceitável usar as equações (6.22) para o cálculo das tensões para

                                                           valores de r até 10% do tamanho da trinca, sem comprometer o

                                                           resultado. O exemplo 6.2 ilustra de forma clara estes aspectos.

2a

a
s

y

r
x, r
s

y

  =
s

0

 a / 2r

Figura 6.7 -  Distribuição da tensão
s

 y

 próxima à frente de uma trinca.

                                                                               Como o campo de tensões à frente da trinca fica univocamente

                                                           definido pelo valor do fator de intensidade de tensão, conforme

                                                           evidenciado pelas equações (6.22), se considerarmos que o início da

                                                           propagação da trinca, rompendo o material à sua frente, depende de

                                                           um particular estado de tensões, no caso da ruptura por clivagem, ou

                                                           de um particular estado de deformações plásticas, no caso de uma

                                                           ruptura por crescimento de vazios, é lógico então supor que o início da

                                                           propagação da trinca depende diretamente do fator de intensidade de

                                                           tensão. Deve ser observado de que a introdução do conceito do fator

                                                           de intensidade de tensão é uma nova maneira de atacar o problema,

                                                           porém os aspectos físicos deste continuam idênticos, ou seja, as

                                                           tensões continuam tendo um ponto de singularidade junto ao extremo

                                                           da trinca, com r

Þ
 0, visto que este fato é uma característica do

                                                           problema físico, não sendo eliminada com a definição de K

 I

. A grande

                                                           diferença entre o fator de concentração de tensão e o fator de

                                                           intensidade de tensão é de que este último define o estado de tensões

                                                           em uma região próxima ao ponto de singularidade, que é o extremo da

                                                           trinca, e não apenas a tensão no ponto mais solicitado, que neste caso

                                                           não é relevante, como faz o fator de concentração de tensão.

EXEMPLO 6.2

                                       Para a geometria de Griffith, a solução exata para a distribuição de tensões à frente da

trinca, é fornecida pela expressão abaixo, com
q
 = 0, obtida a partir da teoria da elasticidade.

Nesta equação z é a soma a + r.

1 6 2      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

s

            y

                 =

                                                                s

                                                                            0

                                                  1 - a  / z

                                                                                                       2

                                                                               2

                                       A solução aproximada, conforme (6.22), é
s

 y

’, que pode ser escrita como:

s

            y

                ’ =

                                     s

                                                  0

                                                                      a / 2r

                                       A relação entre as duas equações,
s

 y

’ /
s

 y

, depende da posição relativa do ponto

considerado, à frente da trinca, representada por r / a. A tabela abaixo mostra os valores, onde

fica evidente a convergência de resultados, conforme o ponto se aproxima do extremo da trinca,

e como o erro cresce rápidamente para r maior do que 10% de a.

                       r / a 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00

              s

                         y

                                 ’ /

                                               s

                                y

                                                                                0,9926 0,9853 0,9642 0,9315 0,8740 0,7454 0,6124 0,2357

                                       A solução aproximada apresenta valores cada vez menores da tensão porque no limite a

tensão cai a zero, para pontos muito afastados da trinca, o que não corresponde às condições

de contorno do problema, ou seja,
s

 y

 deve tender ao valor da tensão nominal,
s

 0

, como ocorre

com a solução exata do problema.

                                                                               A partir da equação de
s

 y

, para
q
 = 0, segundo a equação (6.22), é

                                                           possível obter uma outra definição para K

 I

, como sendo

                                                                                              lim

                                                                                                              0

                                                                                               r

                                                                                                                       s

y
p
2   r
                                                           K  =

                                                                         I

(6.23)

                                                           sendo esta a definição mais usual para o fator de intensidade de

                                                           tensão, adotada pela ASTM [12]. Deve ser salientado que todas as

                                                           equações vistas estão baseadas em um comportamento elástico linear

                                                           do material. A tensão
s

 z

, depende do estado de tensões no ponto.

                                                           s

                                                                        z

                                                                                 = 0 estado plano de tensões

(6.24)

                                                           s

                                                                        z

                                                                                 =

                                                                                                   n
                                                                                                              (
s

 x

 +
s

 y

 ) estado plano de deformações

                                                                               Das equações (6.22) o campo de tensões no extremo da trinca fica

                                                           univocamente definido por K

 I

 fortalece a justificativa de que K

 I C

 é uma

                                                           propriedade do material. Assim, se a ruptura inicia com um estado

                                                           crítico de tensões à frente da trinca, este estado é caracterizado por K

 I

                                                           e logo a ruptura inicia com um valor crítico de K

 I

, denominado K

 I C

.

EXEMPLO 6.3

                                       Vamos considerar um aço de alta resistência, que apresenta um comportamento

macroscopicamente frágil quando da ruptura. Para um aço assim, valores típicos do módulo de

elasticidade e da tenacidade à fratura, são: E = 200 000 MPa e K

 I C

 = 40 MPa

Ö
m.

                                       Desejamos saber qual o valor da sua densiodade de energia de superfície. Para tal,

vamos considerar a igualdade entre K

 I C

 e 2

.

E

.

g
, como pode ser deduzido. Assim,

 g =

                        K

                                     E

                                       C

                                   I

                                   2

                           2

                                       Substituindo os valores, resulta portanto,

g
        = 4,0 kJ / m

                                                                                   2

                                       Este valor, para a densidade de energia de superfície, na realidade não é correto, tendo

em vista que o mecanismo de fratura não é por clivagem, ou seja, a energia consumida no

processo de fratura não é usada exclusivamente para a ruptura das ligações atômicas. Uma

grande parte desta energia é usada para deformar plasticamente o material à frente da trinca,

formando uma camada de material plastificado sobre a superfície rompida. Assim, quando da

aplicação do critério de Griffith para materiais metálicos foi proposta uma modificação, onde é

incluida uma parcela de energia consumida pelo trabalho de deformação plástica, junto à

energia de superfície. Assim, para um acréscimo em da no tamanho da trinca, a energia

consumida passa a ser

g
        +

                       g

                              p

sendo

                                           g

                                                   p

                                                              a energia correspondente à deformação plástica. O valor calculado de 4 kJ / m

2
 é

assim a soma da energia de superfície, elástica, com a energia plástica. No caso de materiais

metálicos, com mecanismos dúteis de fratura, a parcela
g

 p

 é predominante, enquanto que nos

materiais com comportamento mais frágil, a energia de superfície
g
 é que predomina.

6.4 - FATOR GEOMÉTRICO E O PRINCÍPIO DA SUPERPOSI ÇÃO

                                                                               As expressões (6.19) e (6.24) consideram situações totalmente

                                                           diversas para definir K

 I

, já que a primeira expressão parte de uma

                                                           geometria onde a trinca, na realidade, é uma elipse e o processo de

                                                           limite transforma a geometria para uma trinca. Já a equação (6.24)

                                                           trata a geometria de uma trinca no material e faz o limite sobre o

                                                           campo de tensões que se desenvolve próximo ao extremo da trinca,

                                                           convergindo para este ponto. Por outro lado, o fator de intensidade de

                                                           tensão calculado por K

 I

 =
s

 0

Ö
(
p
 a) é válido apenas para a geometria

                                                           de uma placa infinita com um carregamento ortogonal à fissura, ou

                                                           seja, para a chamada geometria de Griffith. Para outras configurações

                                                           geométricas, distintas desta, como as mostradas na figura 6.8, a

1 6 4      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           formulação apresentada não é válida. Desta forma, o cálculo de K

 I

                                                           deve partir da definição geral, conforme a equação (6.19). A sua

                                                           aplicação para outras geometrias é bastante facilitada com a definição

                                                           do fator geométrico Y, como

                                                                                           lim

                                                                                                           0

                                                                                          r

                                                           Y =

t         te

                                                                                                                     ( K  / K    )

(6.25)

                                                                               Na expressão (6.25) temos que K

 t

 é o fator de concentração de

                                                           tensão para a geometria de interesse e K

 te

 é o fator de concentração

                                                           de tensão para um orifício elíptico, equações (6.17) e (6.18).

                                                                        2a

a

2a 2a

s

0
a
p

K  =

I
s

0
s

0
s

0

Figura 6.8 -  Limitações da aplicação da fórmula de K

 I

. Em todos os casos

                                                           ilustrados o fator de intensidade de tensão não pode ser calculado

                                                           como indicado pela equação (6.21).

                                                                               O fator geométrico representa o quanto mais severa é a

                                                           concentração de tensão da geometria de interesse, em relação a

                                                           geometria de referência, ou seja, a de uma elipse em uma placa

                                                           infinita, sob tração. Usando a definição do fator de intensidade de

                                                           tensão conforme a equação (6.24), o fator geométrico pode ser

                                                           interpretado como a maior ou menor severidade do campo de tensões,

                                                           também de forma relativa.

                                                                               A equação (6.19) pode ser reescrita como:

                                    lim

                                                    0

                                   r

                                                                                            s

                                                                                                        0

                                                                                                                r   p

K

te

2

                                                                 K

                                                                                 t

                                                                 K

                                                                                te

K  =

              I

                                                                               te

                                   lim

                                                   0

                                  r

                                                                K

                                                                               t

                                                                K
s

0

  r   p

K

te

2

                                                                                                           lim

0

                                                                                                          r

                                                                                              .

K  =

              I

                    O primeiro termo da equação acima está definido pela equação

(6.25), e o segundo termo está definido pela equação (6.21). Com as

devidas substituições,

K  = Y

              I

                                                   s

                                                                0

                                                                                                      a

                                                                                      p (6.26)

K

            I

                    - Fator de intensidade de tensão para a geometria;

Y - Fator geométrico;

a - Tamanho característico da trinca;

s

             0

                      - Tensão nominal na peça.

                    Assim, uma vez conhecido o fator geométrico para a configuração

da peça, localização do defeito e tipo de carregamento, o uso da

expressão (6.26) torna imediato o cálculo do fator de intensidade de

tensão. Um resumo das geometrias, com seus correspondentes fatores

geométricos, está colocado logo abaixo, nas tabelas 6.1 a 6.9. Para

alguns outros casos o fator geométrico pode ser obtido do Apêndice 4,

permitindo assim a determinação direta de K

 I

. O fator geométrico tem

um valor normalmente próximo à unidade, sendo uma correção

aplicada para calcular K

 I

 para a geometria específica, em relação à

geometria de Griffith, onde Y é unitário.

                    A tensão nominal a ser usada na equação (6.26) é geralmente

calculada na área plena, sem considerar a existência da trinca, como

indicado. Esta convenção é oposta ao que normalmente é feito na

definição do fator de concentração de tensão, em que a tensão

nominal é definida para a área líquida.

                    É importante salientar que para o caso de trincas internas o

comprimento total é 2a, enquanto que para trincas superficiais o

comprimento é apenas a, como nos casos das tabelas 6.1 e 6.2. Nas

tabelas 6.5 e 6.6 deve ser observado que a força F, concentrada, é por

unidade de espessura da placa, em unidades coerentes com o

tamanho da trinca.

1 6 6      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           TABELA 6.1

                                                           Fator geométrico para placa de largura finita, com trinca central.

a / w

Y

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1,01

1,03

1,06

1,11

1,19

1,30

2 a

2 w

s

0

                                                           TABELA 6.2

                                                           Fator geométrico para placa de largura finita, com trinca na borda.

a / w

Y

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,12

1,19

1,37

1,67

2,11

2,83
a

 w

s

0

                                                           TABELA 6.3

                                                           Fator geométrico para placa com trinca na borda, sob flexão.

                                                                                                             a / w

Y

                                                                                                                    0,1

                                                                                                                    0,2

                                                                                                                    0,3

                                                                                                                    0,4

                                                                                                                    0,5

                                                                                                                    0,6

1,02

1,06

1,16

1,32

1,62

2.10
a

 w

M

M

TABELA 6.4

Fator geométrico para placa com trinca nas duas bordas, sob tração.

                                                                                                             a / w

Y

                                                                                                                    0,0

                                                                                                                    0,2

                                                                                                                    0,3

                                                                                                                    0,4

                                                                                                                    0,5

                                                                                                                    0,6

1,12

1,12

1,13

1,14

1,15

1,22
a

2 w

s

0
a

TABELA 6.5

Fator geométrico para placa com força concentrada na trinca.

2 a

F

F

                                                                                      K  =

                                                                                                 I

a
p

F

TABELA 6.6

Fator geométrico para placa com força concentrada, equilibrada pela

1 6 8      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           tensão nominal no outro extremo.

s

0

2 a

F

s

0

K  = 0,5                        +

I a
p

F

a
p

(        )

                                                           TABELA 6.7

                                                           Fator geométrico para placa com duas trincas. a partir de um furo.

L / r

Y

0,1

0,2

0,4

0,6

1,0

2,0

0,82

0,98

1,05

1,05

1,02

1,00

2 a

s

0

L

2 r

                                                           TABELA 6.8

                                                           Fator geométrico para placa com trinca excêntrica.

s

0

2 a
e

2 w

w

1

Y   = sec

2
p l

2 x
sen x

l
= a / w

1

e
= e / w

l e
x = 2

                                                           TABELA 6.9

                                                           Fator geométrico para barra circular com trinca concêntrica.

                                                                                                                   a / D

Y

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,45

1,12

1,15

1,48

2,38

6,13

16,55

D

s

0
a d

                         A figura 6.9 apresenta os modos de abertura da trinca, onde Y é o

     fator geométrico para cada tipo de carregamento. Estes modos de

     abertura da trinca são os modos básicos, de forma que uma situação

     geral de carregamento sobre um corpo trincado sempre pode ser

     decomposta nestes três modos. Para os casos usuais, podemos dizer

     que o modo I  de solicitação é o mais perigoso, pois pode excitar o

     mecanismo de ruptura por clivagem, logo levando a uma ruptura frágil,

     com pequena absorção de energia no processo de fratura. Assim, em

     termos práticos, a grande maioria dos problemas e soluções

     apresentadas são para o modo I , dai surgindo a notação, universal, de

     K

                  I

                            para o fator de intensidade de tensão no modo I  de abertura da

     trinca. Para os outros modos o fator de intensidade de tensão

     correspondente é denominado de K

 II

 e K

 III

.

     Modo I Modo II Modo III

     K

                  I

                         = Y

                                                      I

                                                                s

                                                                             0

                                                                                                         p
                                                                                                                      a  K

 II

 = Y

II
t

 0
p
a  K

 III

 = Y

III
t

 0
p
a

MODO

                                                  I
MODO

II
MODO

III

1 7 0      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

Figura 6.9 -  Modos de abertura da trinca, função da solicitação aplicada.

EXEMPLO 6.4

                                       Uma situação bastante comum é a formação de trincas a partir de pontos de

concentração de tensão, como por exemplo a nucleação nas bordas de um furo. A solução

exata deste tipo de problema depende da geometria particular que se está analizando, o que

muitas vezes dificulta obtermos uma solução na literatura. Uma maneira aproximada para o

cálculo do fator de intensidade de tensão pode ser usada, considerando dois casos limites. No

primeiro caso a trinca é muito pequena, quando comparada com as dimensões do detalhe que

gera a concentração de tensão. Neste caso a trinca está totalmente imersa no campo de

tensões dominado por
s

 máx

, ou seja, para o tamanho da trinca o gradiente de tensões é muito

suave. Para esta condição limite podemos usar o modelo onde a trinca é considerada como

sendo uma trinca externa em uma placa sob tração, conforme Tabela 6.2.

                                                                                                                   2 a

                                             s

                                                       0

                                                                                  L

                                                                                                                  2 r

                                                                      Problema real.

a

s

máx

Solução para

trincas pequenas.

a = L

2 a

s

0

Solução para

trincas grandes.

Figura 6.10 -  Modelos da geometria do exemplo 6.3.

                                       A tensão nominal que atua sobre a trinca será a própria tensão
s

 máx

 devida à

concentração de tensão. Assim, usando a nomeclatura da figura 6.10 a), o fator de intensidade

de tensão será

K

          I

                  = 1,12 K

                                                                         t

                                                                                   s

                                                                                             0
p
a

e para uma concentração de tensão provocada por um furo circular, como K

 t

 = 3,0, vem:

K

          I

                  = 3,36

                                                               s

                                                                          0

                                                                                                      p
                                                                                                                   a

                                       Para comparar esta solução com os dados da Tabela 6.7, devemos usar uma nova

definição para o tamanho da trinca, ou seja,

K

          I

                  = 3,36

                                                               s

                                                                          0

                                                                                                      p
                                                                                                                   L

e como L = a - r, definindo a constante
a
 = L / r, o fator de intensidade de tensão será

K a
             I

                       =

                                                                                   +

                                  3 36

                                                                           1

                                                                                                                     0

                                         ,

                                                                                    a

                                                                                             a

                                                                                                             s p

                                       Esta expressão é exata para L tendendo a zero, ou, o que é equivalente,
a
 tendendo a

zero. A tabela abaixo fornece os valores do fator geométrico correspondente a esta expressão

aproximada e os valores da solução exata, conforme Tabela 6.7.

                                       No caso de trincas longas, com L > r ou
a
 > 1, a existência do furo é irrelevante, ou seja,

é como se houvesse apenas a trinca na chapa. Neste caso o fator de intensidade de tensão é

calculado como

K a
             I

                       = s p

                                           0

ou seja, Y é unitário, pois recaimos na geometria de Griffith. Este valor constante é portanto

independente de

                                                                                                           a
                                                                                                                     .

                                a
                                                                                         0,01 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 1,00 2,00

                 Y

                           APROX

                                                                                      0,334 0,733 1,01 1,37 1,79 2,05 2,37 2,74

                 Y

                           EXATO

                                                                                      0,326 0,646 0,82 0,98 1,05 1,05 1,02 1,00

1 7 2      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                              0

                                                              1

                                                                      2

1,0 2,0
a

                                                      Y

Solução para trincas longas, Y = 1

Solução para trincas curtas

Solução analítica exata

                                                                               0,0 0,2

Figura 6.11 -  Soluções para o fator geométrico do exemplo 6.3.

                                       Das curvas da figura 6.11 fica evidente que a aproximação para trincas curtas deve

realmente ser limitada para
a
 < 0,1, e que a solução para trincas longas apresenta bons

resultados já para

                                                                                                                    a
 > 0,2. Estes valores particulares de
a
 são, no entanto, específicos para a

geometria tratada.

EXEMPLO 6.5

                                       Uma geometria de defeito que se apresenta com bastante frequência em problemas

práticos tridimensionais é o de uma trinca com projeção elíptica, ou semi elíptica. Neste caso o

fator de intensidade de tensão varia ao longo da frente da trinca, como este exemplo mostra.

                                           TRINCA ELÍPTICA TRINCA SEMI-ELÍPTICA

                                                                    2 c

2 a

TRINCA 1/4 DE ELIPSE

2 c
a

c
a

Figura 6.12 -  Situações de geometria para uma trinca elíptica. Modo I .

                                       A solução para o fator geométrico para trincas de projeção elíptica, em um plano

perpendicular à direção de carregamento, modo I , figura 6.12, é fornecida pelas expressões:

Trinca elíptica interna: Y f

=

1

f
b
( )

Trinca circular interna: Y

=

2

p

Trinca semi elíptica na face: Y f

=
1 12

1

, ( )

f
b

Trinca um quarto de elípse, na aresta: Y f

=
1 12

1

2

, ( )

f
b

Estas expressões fazem uso da integral elíptica do segundo tipo,
f
, que depende da relação

entre os semi-eixos da elípse, conforme a tabela abaixo.

    a / c 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

             f 1,00 1,02 1,05 1,10 1,15 1,21 1,28 1,35 1,42 1,49 1,57

1 7 4      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

 f sen a c

        ( ) [ ( / ) cos ]

/

            b b b

                           = +

                                                                2 2 2 1 4

                                       Quanto à função f(
b
), esta caracteriza a variação do fatro geométrico, e logo do fator de

intensidade de tensão, ao longo da borda da trinca, ou seja, a solicitação na frente da trinca é

variável ponto a ponto, ao contrário dos casos vistos até agora, onde a solicitação na borda da

trinca era independente do ponto considerado.

O cálculo da função depende do ângulo
b
, que é obtido com o

uso de uma circunferência auxíliar, circunscrita à elipse, conforme

indicado pelo esquema ao lado. Pela expressão da função f(
b
),

vemos que esta assume um máximo, igual à unidade, para pontos

sobre o semi eixo menor da elipse, ou seja,
b
 = 90

°
, atingindo um

mínimo para os pontos sobre o semi eixo maior,
b
 = 0

°
. Desta forma

os pontos mais propensos a iniciar a propagação da trinca são os

pontos próximos aos extremos do semieixo menor, aumentando

este, fazendo com que a trinca elíptica tenda assim a uma trinca

                                                                                             b

circular, onde f(

                                                                                                    b
                                                                                                           ) é constante ao longo de toda o perímetro da trinca, como pode ser visto,

fazendo a = c na expressão de f(
b
). Uma geometria de trinca semi elíptica é bastante comum

em peças onde a trinca tem origem a partir de um defeito superficial, que nucleia a trinca e esta

vai penetrando no material.

DETALHE DA

TRINCA

                                                                                                                1500

                                                                                                        F = 20 kN

                                                                                                       M = F l / 8

15

2,5

Tubo 5"schedule 40

Diâmetro 141,3 mm

Espessura 6,55 mm

Figura 6.13 -  Geometria do exemplo 6.5.

EXEMPLO 6.6

                                       Calcular o fator de intensidade de tensão, K

 I

 , para a geometria e o carregamento que

estão indicados na figura 6.13.

SOLUÇÃO:

                                       O fator de intensidade de tensão para esta geometria é dado pela equação (6.26), onde Y

é obtido conforme o exemplo 6.4 acima, no caso para uma trinca semi elítica.

 Y f

              =
                          1 12

                                                         1

                               , ( )

                                                        f

                                                                                 b

onde

a   = 2,5

                                                      .

                                                               10

                                                                                -3

                                                                                             m

2c = 15

                                                  .

                                                           10

                                                                           -3

                                                                                        m

e

            f

                      é uma integral elíptica do segundo tipo, que é função de a/c, conforme a tabela do exemplo

6.4. Para a/c = 0,33 e interpolando os valores da tabela obtemos
f

 de 1,1150. Para esta mesma

geometria, vem que

 f sen a c

        ( ) [ ( / ) cos ]

/
            b b b

                           = +

                                                                2 2 2 1 4

e calculando para

                                                                                                                    b
 =
p

 / 2, no fundo do entalhe, onde ocorrerá o máximo valor de Y, resulta

f(

         b
                ) = 1. Logo Y = 0,897 e assim

K a

              I

                         =

                                                                            × ×

                                     0 897

                                                                                              0

                                             ,

                                                                                   s p

                                       A tensão nominal é dada por:

 s

           0

                     =

                                 M

                                W

                                               f

                                                 f

 W

                                    R R

                                                        R

                  f

                                               e i

                                                                  e

                          =

                                                        -

                                               4 4

                                               4

W

              f

                    = 89 289 mm

                                                                                                         3

 s

            f

                    =

                                                                                               ×
                                1

                               8

                                                 20000 1500

                                                                        89 289

                                            ( ) ( )

s

           f

                 = 42 MPa

K

              I

                         = ×
                                                                             × ×
                                      0 897 42 0 0025

                                              , ,
p

K

          I

                  = 3,23 MPa m

                                                                                             ×

PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO

                                                                               Como a solução de K

 I

 é baseada no comportamento elástico linear

                                                           do material, é possível o uso do princípio da superposição de efeitos. O

                                                           seu uso permite a solução de muitos problemas pela combinação de

                                                           soluções já conhecidas, sejam soluções de uma mesma geometria,

                                                           submetida a diferentes carregamentos, ou diferentes geometrias, com

1 7 6      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           uma superposição de condições de contorno. Os exemplos que

                                                           seguem permitem que se tenha uma visão da metodologia e da

                                                           potencialidade da aplicação do princípio da superposição.

2 a

2 w

s

0

- s

0

2 w

s

0

+ =

                                                              s

                                                                       0

                                               K  = ?

                                                          I

1 3

2

Figura 6.14 -  Geometria da trinca do exemplo 6.6 e sua decomposição em

                                                           soluções conhecidas.

EXEMPLO 6.7

                                       Determinar o fator de intensidade de tensão para uma trinca central com carregamento

de pressão interna atuando nas suas faces, conforme figura 6.14.

SOLUÇÃO:

                                       Este problema pode ser resolvido pelo princípio da superposição, considerando as três

geometrias ilustradas na figura 6.14. O caso número 3 é de uma placa sem trinca, logo o fator

de intensidade de tensão é nulo. As duas outras situações são para uma placa com trinca

central, onde a presença da trinca, no caso 2, está sendo compensada pelas tensões atuantes

nas faces desta trinca, na geometria 1, fazendo o papel que o material deveria realizar, na

transferência de carga da parte superior para a parte inferior, na região trincada. Deste modo a

superposição das geometrias 1 e 2, com as correspondentes condições de carregamento,

equivale a uma placa sem trinca. Assim é possível escrever, como K

 3

 = 0,

K

          3

                   = K

                                            1

                                                      + K

                                                                              2

K

          1

                   = - K

                                                     2

K

          2

                   = -

                                             s p

                                                                                         ×
                                                                                                a

                                       E logo,

K

          I

                  =

                                   s p

                                              0

                                                                               ×
                                                                                      a

+
=

                              1 3

2 4

-

2 a

2 w

s

0
s

0

                                                                    K  = ?

                                                                                I

                                                       s

                                                                0

                                                                                         F

s

0

F

2 w

F

F

Figura 6.15 -  Geometria do exemplo 6.7, obtida como a superposição de três

                                                           casos.

EXEMPLO 6.8

                                       Determinar o fator de intensidade de tensão para uma trinca que inicia em um orifício de

rebite, onde este suporta a carga transmitida pelo painel, conforme figura 6.15.

SOLUÇÃO:

                                       Vamos novamente decompor a situação sob análise em outras situações já conhecidas,

como mostra a figura 6.15. Os casos 2 e 3 estão colocados nas tabelas 6.1 e 6.5, tendo assim

soluções conhecidas. Colocando a solicitação do material em termos do fator de intensidade de

tensão, podemos escrever

K

          1

                   = K

                                            2

                                                      + K

                                                                              3

                                                                                        - K

                                                                                                             4

                                       Porém, em termos da solicitação no extremo da trinca a quarta situação é idêntica à

primeira, ou seja, K

                                                                                                                        1

 = K

 4

, e assim

K

          1

                   + K

                                            4

                                                      = K

                                                                              2

                                                                                        + K

                                                                                                                 3

2 K

                               = K

                                                        2

                                                                 + K

                                                                                          3

1 7 8      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

Porém,

K

          2

                   =

                                  s

                                             0

                                                                         p
                                                                                      a

K

                                                  F

                                                                a

           3

                       =

                                                   p

K a

F

a

          1 0

                                   1

                                  2

                     = +

                                                                                          �

                                                                                          �

                                                                                          �

�

�

�

                                                                p s

p

K a

          1 0

0

                                                                                                     1

                                                                                                    2

1

                      = +

                                                                                                                  �

                                                                                                                  �

                                                                                                                  �

�

�

�

                                  s p
s

p s

Usando a definição do fator geométrico, é possível escrever

 Y

               = +

                                          �

                                          �

                                          �

                                                                                                          �

                                                                                                          �

                                                                                                          �
                             1

                             2

                                                 1

                                                                                                 0

                                                                                   s

                                                                         p s

onde a tensão

                                                                                                s
                                                                                                             é dada abaixo, lembrando que F é força por unidade de espessura da placa

que forma o painel considerado.

 s
                =

                             F

                              a

EXEMPLO 6.9

                                       Determinar K

 I

 para a geometria e carregamento ilustrados na figura 6.16. Adotar um

valor

                                     s

                                                E

                                                               = 560 MPa. Considerar, para a força F que está atuando, o valor da força de

plastificação da seção, reduzida por um coeficiente de segurança n = 2,5.

SOLUÇÃO:

                                       A força de trabalho será a força de plastificação da seção líquida dividida por n.

F = F

                                 P

                                         / n

onde:

                                       F = força de trabalho.

                                       F

                                                P

                                                        = força de plastificação.

                                       n = coeficiente de segurança.

                                       Desta forma a força de plastificação, na seção líquida, é

                                       F

                                                P

                                                        = 70

                                                                                                              .

                                                                                                                       12,7

.

560 = 498 kN

e a força de trabalho, F = 498 / 2,5 = 199 kN. Deste modo a tensão nominal vale

s

           0

                    = 131 MPa

                                       O problema a ser resolvido, é esquematizado no diagrama de corpo livre da figura 6.17.

O fator geométrico Y deste problema pode ser aproximado pelo esquema da geometria da

tabela 6.6, desde que consideremos a trinca como longa, como discutido no exemplo 6.3.

K

          I

                      = +

                                                                                                              �

                                                                                                              �

                                                                                                              �

�

�

�

                                  s p
s

p s

                                             0

0

                                                                                                  1

                                                                                                 2

                                                                                                                      1

                                                                                   a
com

2a = 50 + 2

                                                                                              .

                                                                                                       7 = 64 mm

s

           0

                    = 131 MPa

F = 15,57 kN / mm

                                       Assim, temos

K

          I

                  = 45,5 MPa

                                                                                                              Ö
                                                                                                                      m

Detalhe da trinca

12,7

50

7

120

                                                                                                        F F

Figura 6.16 -  Geometria do exemplo 6.8.

F

s

0

Figura 6.17 -  Diagrama do corpo livre do exemplo 6.7.

6.5 - EFEITO DE DEFORMAÇÕES PLÁSTICAS.

                                                                               Conforme visto quando estudamos a distribuição de tensões na

                                                           região próxima ao extremo da trinca, dada pelas equações (6.22), se a

                                                           distância r

®
 0, então a tensão
s

 y

 tende a infinito. Deste modo, para

1 8 0      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           um material elastoplástico, ocorre um escoamento na região próxima à

                                                           ponta da trinca, levando assim a uma redistribuição de tensões no

                                                           local. A formação desta região plastificada contribui para aumentar a

                                                           tenacidade do material, pois corresponde a um maior consumo de

                                                           energia antes da ruptura, embora comprometa uma análise elástica do

                                                           problema da fratura.

e

                                                                               s

Figura 6.18 -  Comportamento elastoplástico ideal para o material.

                                                                               Para um comportamento elastoplástico ideal, como o esquematizado

                                                           na figura 6.18, é possível estimar o comprimento da zona plastificada,

                                                           usando um critério de escoamento. Para isto partimos da equação de

                                                           s

                                                                        y

                                                                                   , equação (6.22), com
q
 = 0. Considerando que o material esteja

                                                           em um estado plano de tenões e adotando a teoria da máxima tensão

                                                           cisalhante como critério de escoamento, este ocorre quando
s

 y

 =
s

 E

 e

                                                           podemos ter assim, para o ponto onde ocorre a igualdade,

                                                           s

                                                                        E

                                                                                   =

K

r

p

I

                                                                                                                        2
p

 (6.27)

                                                           sendo r

                                                                                                                   p

 a distância do extremo da trinca até o ponto considerado.

                                                                               A distribuição de
s

 y

, para o comportamento elástico, está mostrado

                                                           na figura 6.19, abaixo. Porém é possível, neste caso termos ou um

                                                           estado plano de tensões ou um estado plano de deformações, logo o

                                                           raio de plastificação para cada uma destas condições tem valores

                                                           diferentes, como será mostrado a seguir. Esta diferença é decorrência

                                                           da restrição à deformação plástica, que ocorre em um estado plano de

                                                           deformação, pelo surgimento da tensão transversal, provocada por

                                                           este estado de tensões. Esta restrição à deformação plástica faz com

                                                           que a tensão necessária para provocar o escoamento seja maior, o

                                                           que ocorre mais próximo ao extremo da trinca. Desta forma, em um

                                                           estado plano de deformações a tensão
s

 y

 aproximadamente 3
s

 E

 e

                                                           assim a região em que ocorre o escoamento fica mais próxima ao

                                                           extremo da trinca, o que se traduz em um menor raio de plastificação.

                                                           Para os dois estados de tensão, os raios de plastificação são dados

                                                           pelas equações (6.28) e (6.29). O raio de plastificação no estado plano

                                                           de deformações é da ordem de três vezes menor do que o

                                                           correspondente raio para um estado plano de tensões.

2a

a
s

y

r
x, r,
s

y

  =
s

0

 a / 2r

s

E

r
p
e

Figura 6.19 -  Distribuição das tensões
s

 y

 na extremidade da trinca.

                                                           - Raio de plastificação com um estado plano de tensões (EPT)

                                                            r

                                                                                                                        K

                                                                p

E

                                                                         =

                                                                                                              �

                                                                                                              �

                                                                                                              �

�

�

�

                                                                                             1

                                                                                      2

2

                                                                                                p s

I  (6.28)

                                                           - Raio de plastificação num estado plano de deformações (EPD)

1 8 2      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                            r

K

                                                                p

E

                                                                         =

                                                                                                               �

                                                                                                               �

                                                                                                               �

�

�

�

                                                                                             1

                                                                                      6

2

                                                                                                 p s

I  (6.29)

                                                                               A espessura da peça pode ser usada para definir, de modo

                                                           aproximado, o estado de tensões, de acordo com a discussão que

                                                           segue. Se a peça for de grande espessura, ou seja, tiver uma

                                                           espessura maior que um valor mínimo, B

 mín

, então o material à frente

                                                           da trinca está num estado plano de deformações, o que corresponde a

                                                           um raio de plastificação obtido pela equação (6.29). A espessura

                                                           mínima para garantir um EPD está justamente definida em função do

                                                           raio de plastificação, pois o tamanho da zona plastificada,

                                                           relativamente à espessura da peça, indica o grau de restrição à

                                                           deformação plástica no sentido transversalà direção de propagação da

                                                           trinca. Assim, um pequeno raio de plastificação dificulta a contração

                                                           transversal, enquanto que um grande raio facilita a contração plástica,

                                                           relaxando as eventuais tensões transversais que tenham se formado.

                                                           A espessura mínima para garantir um estado plano de deformação é

                                                           da ordem de 50 vezes o raio de plastificação em um EPD, equação

                                                           (6.30). Se a espessura for menor que o valor mínimo, podemos estar

                                                           em um estado misto, ou então em um estado plano de tensões. Este

                                                           último ocorrerá sempre nas superfícies livres do material, mas para que

                                                           os pontos internos também estejam em um estado plano de tensões,

                                                           ou seja,
s

 Z

 = 0, a espessura deve ser pequena, comparada com a

                                                           zona plástica, de modo que o material possa escoar transversalmente

                                                           também, desenvolvendo a deformação
e

 Z

 , necessária para uma

                                                           tensão transversal nula. Para garantir um estado plano de tensões a

                                                           peça deve ser suficientemente fina, ou seja, ter uma espessura menor

                                                           que uma espessura máxima, B

 máx

, da ordem de duas vezes o raio de

                                                           plastificação em um EPT, resultando assim na equação (6.31). Para os

                                                           casos onde a espessura é maior que B

 máx

, mas menor que B

 mín

, o

                                                           estado de tensões dentro do material será um estado mixto,

                                                           intermediário entre as duas situações.

                                                           B

                                                                       mín

                                                                                             = 2,5 (K

 I

 /
s

 E

 )

 2
    (mínimo para garantir EPD) (6.30)

                                                           B

                                                                       máx

                                                                                                = 0,3 (K

 I

 /
s

 E

 )

 2
    (máximo para garantir EPT) (6.31)

            Estado Plano de Deformações Estado Plano de Tensões Estado Misto de Tensões

Z

X

Y

Figura 6.20 -  Efeito da espessura sobre a zona plastificada na frente da trinca.

                                                                               A redistribuição de tensões, na região próxima ao extremo da trinca,

                                                           provocada pelo escoamento do material, faz com que tenhamos um

                                                           deslocamento para a direita da curva de
s

 y

 , como está mostrado na

                                                           figura 6.21. Pode-se mostrar que este deslocamento é igual a r

 p

, para

                                                           que a condição de equilíbrio seja satisfeita entre a distribuição de

                                                           tensões com escoamento e o carregamento externo aplicado, ao

                                                           menos para a geometria de Griffith. Assim a distribuição de tensões
s

 y

                                                           será assintótica a um eixo transladado de r

 p

, ou seja, é como a

                                                           distribuição elástica de uma trinca com comprimento igual a a + r

 p

. A

                                                           soma (a + r

 p

) é denominada comprimento de trinca equivalente,

                                                           segundo Irwin, ou seja,

                                                           a

                                                                     eq

                                                                                     = a + r

 p

(6.32)

                                                           onde r

                                                                                                            p

                                                                                                                      é dado pela equação (6.28), ou (6.29), dependendo do estado

                                                           de tensões. A idéia ao definir o comprimento da trinca equivalente é de

                                                           permitir uma análise elástica em uma geometria com uma trinca

                                                           levemente maior, que forneça a mesma distribuição de tensões que o

                                                           caso real, com a trinca física, porém com escoamento. A figura 6.21

                                                           esquematiza o comentado. Com o deslocamento para a direita da

                                                           curva de
s

 y

, o comprimento real da zona plastificada passa a ser de

                                                           duas vezes o raio de plastificação, gerando assim uma região

                                                           plastificada de forma aproximadamente circular, com raio igual a r

 p

,

                                                           como mostra a figura 6.21.

1 8 4      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                                        a

                                                                                     s

                                                                                                y

r
x, r,

                                                                                                                        s

y

  =
s

0

 a / 2r

                                                                                       s

                                                                                                 E

                                                                                                                 r
                                                                                                                     p
e

                                             Distribuição elástica da tensão em y. Distribuição plástica da tensão em y.

a
s

y

r
x, r,
s

y

  =
s

0

 a / 2r

s

E

r
p
e
zona plastificada

Figura 6.21 -  Redistribuição de tensões devido ao escoamento.

                                                                               Com a correção da zona plástica, definindo a trinca equivalente, é

                                                           possível estender um pouco o campo de validade da MFEL (Mecânica

                                                           da Fratura Elástica Linear), desde que r

 p

 seja pequeno em relação ao

                                                           tamanho da trinca, a, ou ao ligamento, b, que corresponde a parte não

                                                           rompida, (b = W - a), indicados na figura 6.22. Assim, para que

                                                           possamos usar a MFEL em condições com plastificação, é necessário

                                                           que tenhamos um volume suficiente de material elástico à frente da

                                                           trinca, ou seja, que r

 p

 seja pequeno quando comparado com o

                                                           ligamento. Uma orientação neste sentido pode ser de considerar um

                                                           raio de plastificação de no máximo 5% da dimensão do ligamento, e

                                                           assim a zona plastificada, de extensão 2r

 p

, ocupa no máximo 10% do

                                                           material à frente da trinca. Esta restrição se impõe pela necessidade

                                                           de termos um volume suficiente de material elástico à frente da trinca,

                                                           de modo a validar o cálculo elástico. Por outro, a restrição de que o

                                                           raio não pode ser grande, quando comparado com o tamanho da

                                                           trinca, está diretamente ligada às equações (6.22), das quais as

                                                           expressões para o cálculo do raio de plastificação foram obtidas.

                                                           Assim, se aquelas equações são válidas apenas para pontos próximos

                                                           ao extremo da trinca, o mesmo se aplica para qualquer outra equação

                                                           deduzida a partir daquelas. Estes aspectos são de fundamental

                                                           importância na determinação experimental da tenacidade à fratura do

                                                           material, de modo a controlar as condições em que os ensaios são

                                                           realizados. Estes pontos serão discutidos na seção 6.7 que  segue.

Z

X

Y

B

W
a
b

Figura 6.22 -  Dimensões características da trinca e da placa.

                                                                               Com o conceito de trinca equivalente é possível analisar um

                                                           problema onde temos uma trinca, com comprimento físico a, em um

                                                           material elastoplástico, usando as equações da MFEL, através do uso

                                                           de um problema similar, onde agora a trinca tem um tamanho um

                                                           pouco maior, igual a a

 eq

, mas em um material elástico. Sendo assim, o

                                                           cálculo do fator de intensidade de tensões K

 I

, usando o conceito da

                                                           trinca equivalente a

 eq

, fica:

                                                           K

                                                                       I

                                                                                         = × × ×
                                                                                                       Y a a

eq eq

                                                                                                                   ( )
s p

0

(6.33)

                                                                               Nesta equação o fator geométrico deve também ser obtido para o

                                                           tamanho corrigido da trinca, e não para o seu tamanho físico.

EXEMPLO 6.10

                                       Determinar r

                                                                                                                      p

 e K

 I

 para a placa ilustrada na figura 6.24, onde temos os dados abaixo.

Considerar um material com espessura igual a 2 mm e com uma tensão limite de escoamento

de 300 MPa.

2a = 200 mm

2W = 400 mm

s

           0

                    = 100 MPa

1 8 6      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                                                                  Z

                                                                                                          X

                                                                Y

2 W

2a

Figura 6.24 -  Exemplo 6.10.

SOLUÇÃO:

                                       Considerando o material como elastoplástico ideal podemos prever que a zona na ponta

da trinca vai escoar, logo a determinação do K

 I

 deve levar em conta este fato.

                                       A verificação do estado de tensões é feita comparando a espessura com os valores

limites, B

                                                        máx

                                                                              e B

                                                                                                     mín

                                                                                                                         ,

B

         mín

                                = 2,5 (K

                                                                                     I

                                                                                            /

                                                                                                       s

                                                                                                                  E

 )

B

         máx

                               = 0,3 (K

                                                                                    I

                                                                                           /

                                                                                                      s

                                                                                                                 E

 )

sendo que K

                                                                              I

                                                                                      é dado por:

K

          I

                  = Y a a

                                                           eq eq

                                             ( )

                                                                                × × ×

                                                                                       s p

                                                                                                  0

                                       Para a / W = 0,5 vem Y = 1,19, tabela 6.1, e logo,

K

          I

                  = (1,19)

                                                                         .

                                                                                  (100)

                                                                                                                      .
p ×

0 1

,

K

          I

                  = 66,7 MPa

                                                                                            Ö
                                                                                                   m

                                       Substituindo este valor nas equações acima, tem-se:

B

         mín

                              = 123,6 mm

B

         máx

                               =   14,8 mm

                                       Uma vez que t = 2 mm, temos que t << B

máx

, logo ocorre um estado plano de tensões no

material. A partir deste dado, a equação para a determinação do raio de plastificação será dada

por:

r

                                                               K

    p

                                                                         E

                =

                                                     �

                                                     �

                                                     �

                                                                                   �

                                                                                   �

                                                                                   �
                                    1

                              2

                                                                                            2

                                      p s

                                                                          I

r

      p

               = 7,9 mm

                                       Com este resultado, o comprimento equivalente da trinca será

a

         eq

                        = 100 + 7,9

a

         eq

                        = 107,9 mm

                                       A partir de a

                                                                                                                   eq

 calculamos o fator de intensidade de tensão, usando a trinca equivalente:

a

         eq

                        / W = 0,54

                                       Interpolando os dados da tabela 6.1, Y = 1,234, e logo,

K

          I

                  = 1,234

                                                                       .

                                                                                100

                                                                                                           .
p ×

0 1079

,

K

          I

                  = 71,54 MPa

                                                                                                   Ö
                                                                                                           m

                                       Recalculando r

 p

 , temos

r

      p

               = 9,1 mm

onde o processo de iteração é realizado até que haja convergência dos resultados.

6.6 - DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DA TENACIDADE

                                                                               A determinação experimental do valor crítico do fator de intensidade

                                                           de tensão, K

 I C

, que leva à condição de instabilidade da trinca, que de

                                                           acordo com a teoria de Griffith vale (2 E
g

)

2
 , deve ser feita pelo ensaio

                                                           de um corpo de prova no qual exista uma trinca. Assim, medindo a

                                                           carga no instante da instabilidade podemos calcular K

 I C

 para esta

                                                           combinação de carga e de geometria, usando por exemplo (6.26), o

                                                           que corresponde a uma estimativa do valor de K

 I C

. No entanto, a

                                                           determinação experimental da tenacidade à fratura não é tão imediata

                                                           assim, havendo uma série de requisitos e condições para realizar um

                                                           ensaio válido. A especificação E-399 da ASTM, [1], detalha todo o

                                                           procedimento do ensaio, bem como a análise dos resultados para ao

                                                           final chegarmos ao valor de K

 I C

. De forma resumida, o ensaio consiste

                                                           na aplicação de uma carga, com baixa velocidade de carregamento,

                                                           registrando-se ao mesmo tempo a intensidade da carga e a abertura

                                                           da trinca junto à superfície do corpo de prova. Esta carga é aplicada

                                                           até a ruptura do material ou instabilidade da trinca. O corpo de prova,

                                                           anteriormente ao ensaio, deve ter sofrido uma solicitação de fadiga

                                                           para provocar uma trinca aguda no fundo do entalhe usinado. Para que

                                                           o ensaio seja considerado válido, uma série de verificações sobre

                                                           como transcorreu o ensaio devem ser feitas, conforme discutido no

                                                           texto a seguir.

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO DO ENSAIO DE K

 I C

.

                                                           - Pré-fissuramento por fadiga. A carga cíclica deve satisfazer a

                                                           condição K

máx

 < 0,6 K

 I C

 de forma a limitar o volume de material com

                                                           deformação plástica e logo com tensões residuais compressivas no

                                                           extremo da trinca. Estas tensões, se não forem eliminadas com a

                                                           deformação plástica do ensaio de ruptura, levam a valores de

                                                           tenacidade superiores ao real, para o material isento de tensões. O

1 8 8      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           comprimento da parte rompida por fadiga deve ser ao menos 2,5% de

                                                           W ou então 1,3 mm, o que for maior.

                                                           - Realização do ensaio: São úteis apenas os ensaios que resultarem

                                                           num diagrama F x V quase linear, onde V é o deslocamento medido,

                                                           na boca da trinca, ou próximo a ela, e F é a carga aplicada.

                                                           - É necessária ainda uma boa linearidade da frente do extremo da

                                                           trinca, ou seja, um desvio máximo de 10% em relação à linha média da

                                                           frente da trinca. Trincas muito curvas invalidam o ensaio, pois as

                                                           expressões para o cálculo do fator de intensidade de tensão

                                                           consideram uma trinca com frente retilínea. O mesmo se aplica no

                                                           caso de ima trinca com a frente inclinada.

                                                           - Cálculo de K

Q

, usando as expressões adequadas à geometria do

                                                           corpo de prova usado, conforme geometrias padrão, detalhadas no

                                                           Apêndice 4.

                                                           - Verificação de dimensões mínimas. As três dimensões básicas da

                                                           seção que contêm a trinca devem satisfazer

                                                           (a ; B ; W - a) > 2,5 (K

 Q

 /
s

 E

 )

 2

                                                           - Se forem satisfeitas todas estas condições então K

Q

, como calculado

                                                           acima, é a tenacidade à fratura do material, ou seja, é K

 I C

.

                                                                               No caso de B < 2,5 (K

 I C

 /
s

E

 ) , não estamos em um estado plano

                                                           de deformações e aqui o valor de K

Q

 calculado é denominado de K

C

 e

                                                           não K

                                                                                                            I C

. Para esta situação, verifica-se que K

C

 é uma função da

                                                           espessura B do corpo de prova, como ilustrado na figura 6.23. Esta

                                                           dependência é função do estado de tensões à frente da trinca. Para

                                                           espessuras de peça, maiores que B

mín

, temos um estado plano de

                                                           deformações que faz com que a ruptura seja plana, no plano que

                                                           contém a trinca, desenvolvendo-se os modos de ruptura por clivagem,

                                                           no caso de uma ruptura microscopicamente frágil ou por coalescimento

                                                           de vazios, no caso de uma ruptura dútil. Este tipo de ruptura plana

                                                           ocorre com pequeno deslocamento do corpo de prova, levando a um

                                                           baixo consumo de energia quando da ruptura. Conforme a peça passe

                                                           a ter uma espessura menor, saímos de um estado plano de

                                                           deformações e nos aproximamos de um estado plano de tensões.

                                                           Neste caso, com espessuras menores que a espessura limite para

                                                           assegurar um EPT, chamada de B

máx

, a fratura normalmente ocorre em

                                                           um plano que forma um ângulo de 45

°
, com um grande trabalho de

                                                           deformação plástica, por um mecanismo de cisalhamento, o que leva a

                                                           um grande consumo de energia para levar o material à ruptura. Assim,

                                                           para pequenas espessuras, a tenacidade à fratura é elevada, fazendo

                                                           com que K

C

, em um EPT, seja significativamente maior do que o valor

                                                           de K

                                                                                               I C

                                                                                                            . Em situações onde a espessura está entre as duas condições

                                                           limites, temos que a fratura é do tipo misto, sendo chanfrada na região

                                                           próxima às superfícies livres, onde predomina um EPT, e plana na

                                                           região central, onde a situação tende a um EPD. O tamanho da trinca

                                                           deve ser também maior que B

mín

, de forma a garantir que a região

                                                           plastificada, onde ocorre o processo de fratura, esteja dentro do

                                                           domínio do campo da singularidade, caracterizado por K

I

, segundo

                                                           (6.22). O ligamento deve também ser maior que B

mín

, para assegurar

                                                           um volume de material elástico a frente da trinca suficiente de modo a

                                                           validar a análise com base em um comportamento elástico.

B

B

máx

B

mín

                                                            K

                                                                         C

                                                                                                      EPT EPD

Estado Misto de Tensões

                                                   K

                                                                 I C

Aspecto da seção rompida

Figura 6.25 -  Variação de K

C

 com a espessura do corpo de prova.

B

                                                                                                               H

b = W - a a

W

F

F

1 9 0      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

Figura 6.26 -  Corpo de prova CT com o tamanho admissível da zona plástica.

EXEMPLO 6.11

                                       Verifique se o ensaio com o corpo de prova do tipo CT como o ilustrado na figura 6.26 é

válido, sabendo que
s

 E

 = 750 MPa.

SOLUÇÃO:

                                       As características do fator geométrico deste corpo de prova são dadas na geometria 18,

Apêndice 4, sendo válidas para

H = 1,2 W

0,3 < a/W < 0,7

K

          Q

                      =

                                                     F

                                      B W

                                                                                   Y

                                                              F

V

Figura 6.27 -  Curva F x V obtida no exemplo 6.11.

                                       Preferencialmente as dimensões são escolhidas tais que a / W

»
 0,5, ou seja, a

»
 W - a.

Para este tipo de corpo de prova, o fator geométrico é dado por:

                   a/W 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

                          Y 5,85 6,50 7,32 8,34 9,60 11,26 13,54 16,78 21,54

                                       As dimensões do corpo de prova são a = 26,3 mm, W = 50,0 mm e B = 25,0 mm.

                                       Usando a tabela acima e interpolando resulta Y = 10,4.

                                       Do diagrama F x V obtido temos a força máxima F = 38,3 kN. Então

K

          Q

                      =

                                                                    38 3

                                       0 025 0 050

10 4

                                                                                    ,

                                               , ,

,  = 71253 kNm = 71,2 MPa

Ö
m

B

          mín

                                = 2,5 (K

                                                                                     Q

                                                                                                /

                                                                                                           s

                                                                                                                      E

 )

 2

 = 0,0226m = 22,6 mm

                                       Logo as dimensões satisfazem o critério da ASTM, de serem maiores que B

 mín

 e assim,

K

          I C

                           = 71,2 MPa

                                                                                                       Ö
                                                                                                               m.

                                                                               Quando o material é muito tenaz, ou seja, possui um elevado K

I C

, a

                                                           restrição de espessura da ASTM pode levar a um corpo de prova muito

                                                           grande, inviabilizando o ensaio. No caso de aços de baixo e médio

                                                           carbono chegamos facilmente a um B

 mín

 de 500 mm ou mais. Assim,

                                                           desenvolveram-se outras técnicas de medida da tenacidade, com base

                                                           em estudos mais aprofundados do comportamento elastoplástico do

                                                           material nas proximidades do extremo da trinca. Um destes

                                                           desenvolvimentos é a denominada integral J, derivada a partir de

                                                           conceitos de energia de deformação. No caso particular de um corpo

                                                           de prova de flexão em três pontos, o valor da integral J é dado por

                                                           J =

                                                                                                          A

                                                                                                          B b

                                                                                         2

                                                                                                    × ×

(6.36)

                                                           sendo A a área sob a curva carga-deslocamento, que representa o

                                                           trabalho realizado, e B

.

 b é a área não rompida à frente da trinca. Para

                                                           o corpo de prova do tipo CT, a expressão é igual, à exceção do valor

                                                           numérico no denominador, que varia entre 2,2896 e 2,1042, conforme

                                                           a tabela  a seguir.

                   a/W 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80

                             f 2,2896 2,2650 2,2392 2,2126 2,1858 2,1586 2,1314 2,1042

                                                           Dentro da Mecânica da Fratura Elástica Linear, a integral J está

                                                           relacionada com K

I

 na forma

                                                            J

                                                                                                                     K

                                                                                                E

C

                                                                        I

I
                                                                                  =

                                                                                                              × -

2

2
1

                                                                                                                    ( )
n

                                                           para um estado plano de deformações. Se existe um K

I C

, verifica-se

                                                           assim que existe um J

I C

 correspondente. O principal uso da integral J

1 9 2      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                           é na determinação de J

I C

, a partir de corpos de prova de tamanho

                                                           reduzido, pois pela ASTM E-813 a espessura mínima para o ensaio de

                                                           J

                                                                        I C

                                                                                      ser válido é, [ ]

                                                           B

                                                                       J

                                                                                = 25 J

 I C

 /
s

 E

 (6.37)

                                                           sendo recomendada a relação

                                                           K

                                                                         I

                                                                         2
                                                                                 = J  E (6.38)

                                                           Assim, para as restrições da ASTM, a relação entre as espessuras

                                                           mínimas de um ensaio de K  e J  é

                                                            B

                                                              B

E

                                                                       K

                                                                         J E

                                                                                       = ×
                                                                                                    0 1

                                                                                                             ,

s

 (6.39)

                                                           e com valores para um aço de
s

 E

 = 500 MPa, B

 K

/

B

 J

 = 40, uma

                                                           sensível redução de tamanho no corpo de prova requerido.

                                                               J

                                                           J

                                                                  I
                                                                       C

D

a

- Pontos experimentais

Figura 6.28 -  Determinação experimental de J

 I C

, valor crítico da integral J.

                                                                               O ensaio para medir J

I C

 deve ser feito com o uso de vários corpos

                                                           de prova, onde cada corpo de prova ensaiado não precisa ser levado à
ruptura, ou seja, a carga aplicada é suficiente apenas para uma

pequena propagação estável da trinca. Assim, cada corpo de prova

tem o valor de J, calculado pelo trabalho realizado pelo sistema de

aplicação de carga, bem como um valor do crescimento da trinca,

D

a.

O conjunto de resultados é registrado em um gráfico e uma reta é

ajustada ao pontos experimentais. A interseção desta reta com a reta

da equação (6.40), que fornece o valor de J em função do crescimento

da trinca dependendo apenas da deformação plástica à sua frente,

sem que ocorra portanto ruptura do material, fornece agora o valor de J

I C

            , conforme mostra a figura 6.28.

J = 2

                                         D

                                                     a

                                                                   s

                                                                                E

                                                                                           (6.40)

                    Além das especificações específicas para a determinação de K

I C

 e

de J

                                        I C

                                                     , a ASTM desenvolveu outras especificações, como a E 1152,

para o ensaio de J

I C

, que faz uso de apenas um corpo de prova, a

especificação E 1290, de 1989, para o ensaio de COD, e finalmente a

E 1820, que é uma especificação para a determinação simultânea de K

I C

            , J

                                   I C

                                                e COD, de forma unificada.

                    Uma maneira muito útil de estimar a curva K

I C

 versus temperatura,

sem recorrer a ensaios de custo elevado, é a partir da curva de energia

absorvida no ensaio Charpy, juntamente com os dados do ensaio de

tração, para diversos níveis de temperatura. Os passos abaixo ilustram

o método.

1 - Na maior temperatura com 100% de ruptura frágil, adotar

K

                I C

                             = 0,45

                                                                                     s

                                                                                                 E

                                                                                                                                             unidades ksi

.

Ö
in ; ksi

2 - Na menor temperatura 100% dútil, usar a correlação K

I C

 - CVN no

patamar superior de tenacidade, pondo

         K CVN

                       E E

                     I
                          C

             s s

 �

 !

                                      "

                                      $

                                      #

                                                         = × -

                                                                                         �

                                                                                         !

"

$

#

                                             2

                                                                      5 0 05,            com unidades ksi

.

Ö
in, ksi, lb-ft

3 - Na temperatura de transição da aparência da fratura (FATT)

considerar K

                                                                                                   I C

                                                                                                                como a média aritmética entre os dois valores acima.

4 - Na temperatura de -320° F adotar K

I C

 = 25 ksi

Ö
in.

5 - Unir os pontos obtidos por segmentos de retas e manter K

 I C

constante no patamar superior.

1 9 4      A n á l i s e  d e  R e s i s t ê n c i a  M e c â n i c a

                                                                               A figura 6.29 relaciona a previsão acima com dados experimentais,

                                                           no caso para um aço Ni - Cr - Mo - V, típico para a construção de

                                                           grandes rotores de turbinas.

                                                                             0

                                                                    50

                                                            100

                                                            150

                                                            200

                                                            250

0

50

100

150

200

250

                                                                               -200 0 200 400 T,°F

                             K

                                        I
                                             C
s

E

s

E

K

I C

600

Figura 6.29 -  Estimativa de K

 I C

 pelo ensaio Charpy.